|  |  |
| --- | --- |
| **PSC-RE-201** | **適合性検査添付資料** |

受付番号

型式の区分

浴槽用温水循環器

|  |  |
| --- | --- |
| 要　　　素 | 区　　　分 |
| (A)吸入口 | (1)　浴槽に吸入口があるもの |
| (2)　浴槽に吸入口がないもの |
| (B)吸入口と噴出口の構造 | (1)　一体のもの |
| (2)　その他のもの |
| (C)吸入口一口当たりの最大吸入能力 | (1)　25リットル毎分未満のもの |
| (2)　25リットル毎分以上50リットル毎分未満のもの |
| (3)　50リットル毎分以上75リットル毎分未満のもの |
| (4)　75リットル毎分以上100リットル毎分未満のもの |
| (5)　100リットル毎分以上のもの |
| (D)カバーの着脱方法 | (1)　取り外しができないもの |
| (2)　工具によらなければ取り外せないもの |
| (3)　工具によらなくとも取り外しができるもの |
| (4)　カバーがないもの |
| (E)カバーの形状（カバーのあるものに限る。） | (1)　多孔状のもの |
| (2)　スリット状のもの |
| (3)　メッシュ状のもの |
| (4)　スリットとメッシュを複合したもの |
| (5)　プレートに間座を設けて取り付けたもの |
| (6)　その他のもの |
| (F)カバーを取り外した時の運転停止機能（カバーのあるものに限る。） | (1)　あるもの |
| (2)　ないもの |

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。