|  |  |
| --- | --- |
| **PSC-RE-203** | **適合性検査添付資料** |

受付番号

検査設備一覧表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 引張試験設備 | |
| 引張試験機 | 毛　　髪 |
| 性　　能 | 測定範囲：　　　～　　　Ｎ  精　　度：　　　Ｎ |  |
| 数　　量 |  |  |
| 製造者名 |  |  |
| モデル名 |  |  |
| 校正実施日 |  |  |

【参考】

検査設備要求内容（省令第20条関係）

|  |  |
| --- | --- |
| 電気用品の区分 | 浴槽用温水循環器 |
| 検査設備 | 引張試験設備 |
| 技術上の基準 | 引張試験機（測定した最大値を保持又は記録することができるものであって、目盛りの精度が0.1ニュートン以上で、30ニュートンまで測定できるもの）及び毛髪（50グラム及び180グラムの人間の毛髪を、直径25ミリメートルで長さ300ミリメートルの木製の棒に取り付けたものとし、その際、毛髪の固定されていない部分の長さは400ミリメートルとしたもの）。 |